簡易放送システム RICA Caster V1.0.0 取扱説明書

本システムは、ネットワーク経由で音声をリアルタイム配信するためのキャスター（録音・送信側）とサーバー（受信・再生側）で構成されています。
本実行ファイルはキャスターです。マイク音声や音声ファイルをサーバーへ送信します。

本システムが Windows 向けに使用する FFmpeg バイナリ（gyan.dev 提供）は、GNU General Public License (GPL) version 3 の下でライセンスされています。FFmpeg は FFmpeg チームの商標です。詳細なソースコードやライセンス条項については ffmpeg.org を参照してください。
本システムが使用する Qt は、GNU Lesser General Public License (LGPL) version 3 の下でライセンスされています。詳細なソースコードやライセンス条項については doc.qt.io を参照してください。

Linux向けには、別途FFmpegのインストールが必要です。sudo apt install ffmpeg とかで適当にインストールしておいてください。

各部機能

接続設定:
・サーバーIP: サーバーが動いているPCのIPアドレスを入力します。
・ポート: 通常はそのままで構いません（デフォルト: 41001）。
・サーバー状態: 自動的に通信し、サーバーが「待機中」か「他者が使用中」かを表示します。

ソース設定:
・マイクから放送: PCに接続されているマイクを選択します。
・ファイルから放送: mp3, wav, m4a, aac ファイルを選択して流せます。
・待機時間: 「放送開始」を押してから実際に音が流れるまでのバッファ時間を秒単位で設定できます。音声の頭が欠ける場合は設定してください。

エフェクト設定:
・ノイズ抑制: 背景のサーッというノイズを低減します。
・増幅: 音量が小さい場合にスライダーで音圧を上げます（最大30dB）。